郑纺机二楼自助餐厅及餐厅包间改造工程项目
各项要求
一、项目基本信息
1. 项目名称：郑纺机二楼自助餐厅及餐厅包间改造工程
2. 建设单位：郑纺机纺织机械股份有限公司
3. 改造范围：自助餐厅区、餐饮包间区、公共过道、后厨区域、卫生间，改造总面积约860㎡。
4. 项目背景：我公司职工餐厅二楼自建成投用至今已运行多年，当前在装饰装修、功能布局、卫生设施及整体环境等方面均出现不同程度的老化与功能衰减，墙面地面装饰层脱落、后厨排水不畅及异味倒灌、卫生间洁具老化、消防设施不完善等问题突出，已难以满足员工就餐及内部接待需求，存在消防安全等隐患。为改善就餐环境、提升企业形象、保障餐饮卫生安全，拟对餐厅二楼实施整体装修改造。改造完成后，自助餐厅区启用自助餐供餐模式，包间区满足内部接待及小型聚餐需求。
二、施工要求
（一）规范遵循
严格按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB/T50854-2024）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB/T50856-2024）、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA02-31-2016）、《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）、《饮食建筑设计标准》（JGJ 64-2017）、《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014，2018年版）、《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-2017）及施工图纸要求施工，确保工程符合国家及行业标准。
（二）材料要求
所有工程材料（如石膏板、碳晶板、地板砖、石塑地板、铝扣板、乳胶漆、实木烤漆门、不锈钢门、钛镁合金门、LED灯具、给排水管材、电线电缆等）需提供产品合格证明、质量检测报告及环保检测报告；其中碳晶板、塑胶地板、实木烤漆门、定制取餐台大理石台面、不锈钢台柜等主要材料，需经建设单位确认样品后方可批量采购使用，严禁使用不合格材料。所有材料须环保、无异味、易清洁、耐磨损，满足餐饮卫生与消防安全要求。
（三）关键施工要求
1. 自助餐厅区改造：顶面采用石膏板造型吊顶，墙面采用碳晶板饰面（细木工板基层打底），地面铺设塑胶地板；按单向取餐、单向离场动线设置定制取餐台（长约17米，大理石台面），合理划分粥品/酸奶区、面点区、馄饨/汤品区、小菜/冷菜区、水果区、茶饮/饮品区；配套餐台吊眉、亚克力灯箱、不锈钢饰面及储物柜；同步实施水电改造与照明系统升级。
2. 餐饮包间区改造：铲除原有老旧饰面，墙面刷乳胶漆，局部采用木饰面或硬包；顶面重新涂刷乳胶漆；更换实木烤漆门7樘；拆除锈蚀老化的暖气片及暖气管，排除漏水隐患；电路及照明系统同步改造，包间采用暖光主灯。
3. 公共过道改造：墙面以乳胶漆处理为主，阳角部位增设护角/防撞条；地面采用防滑材质；配置柔和均匀照明与导向标识；楼梯扶手整体更新为不锈钢材质。
4. 后厨区域改造：拆除部分老旧墙体并按使用需求重新砌筑；采用铝合金玻璃隔断划分功能间，避免交叉污染；顶面采用铝板吊顶，地面铺设石塑地板，墙面粘贴墙砖；更换排水沟不锈钢篦子约110米；更换不锈钢门14套；同步实施水电改造。
5. 卫生间改造：拆除原有墙地砖，顶面采用防水石膏板吊顶，地面重新铺贴防滑地砖，墙面铺贴墙砖；更换钛镁合金门2套；更换蹲便器6套、蹲便隔断6套、小便池2套、隔板3个，制作安装6组组合式洗手台柜；同步进行照明及水电线路改造。
6. 消防与安全：改造过程中同步完善喷淋、烟感、应急照明及安全出口标识等消防设施，确保疏散通道畅通，门扇开启方向符合规范，地面作防滑处理，整体满足食堂消防验收与食品安全管理要求。
7. 拆除与垃圾清运：所有拆除工程应采取湿法作业，控制扬尘；建筑垃圾袋装后人工搬运至楼下，统一外运至指定消纳场所，不得在厂区内随意堆放。
8. 成品保护：施工期间对食堂一楼正常运营区域采取有效隔离及成品保护措施，避免施工影响正常就餐；对已完成的装饰面、洁具、灯具等及时做好保护，防止交叉污染及损坏。
三、工期与费用
工期：45日历天，需按约定时间完成全部施工及验收。施工期间采用分区作业，尽量减少对食堂一楼正常运营的影响。
四、投标报价
报价费用包含人工、材料、机械、运输、税金、保险、管理费、垃圾清运费等全部费用；报价采用综合单价法，需附详细分部分项清单及计价依据。
五、付款方式
（一）预付款20%（合同签订且进场后7日内支付）；
（二）进度款77%（竣工验收合格后支付）；
（三）质保金3%（质保期满无质量问题按约无息退还）。
六、质量保修
工程质保期1年，质保期内因施工质量问题造成的损坏，由中标方免费维修。
[bookmark: _GoBack]七、其他
其它未尽事宜，双方友好协商解决，最终以双方签署的商务合同为准。
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